1. Installer GNS3 (certains de ses composants nécessitent Internet pour être installés)
	Note: Quoi qu'il arrive, Wireshark est in-installable via l'installeur de GNS3 (le chemin doit être mort) et je ne sais pas si les autre composants nécessitants Internet sont indispensables au fonctionnement du TP).

2. Une fois installé, GNS3 demande automatiquement quel modèle vous voulez créer. Sélectionnez "Add an IOS router using real IOS image" et donnez-lui l'IOS "c7200-advipservicesk9-mz.152-4.S5.image" contenu dans le dossier "IOS" en PJ.

3. Dans la puce "New Image", parcourez votre disque pour lui fournir l'IOS susmentionné, et poursuivez, la suite ne devrai pas poser de problème pour le technicien que vous êtes... Le plus important est le bouton concernant l'IDLE PC. Vous devez cliquer dessus pour éviter que GNS ne prenne 100% de votre CPU.

4. Une fois votre modèle crée, copiez le dossier "Bascule" dans "C:\Users\<utilisateur>\GNS3\projects" et sélectionnez dans GNS3 l'onglet "Projects Library" dans la fenêtre "Project" (celle qui s'ouvre au démarrage du logiciel et qui est accessible via le bouton de dossier avec une étincelle jaune en haut à gauche).

5. Pour la suite, si vous n'êtes pas autiste, vous devriez trouver.